|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Арочный шатер Дюна**  | Примечание  | **кол** | **отметка** |
| 1 | **Опорная ферма** | (под опору) | **8** |  |
| 2 | **Арочная ферма** |   | **8** |  |
| 3 | **Основание** | (лапа с коротким тросом) | **4** |  |
| 4 | **Перемычка соеденительная** | (между фермами) | **4** |  |
| 5 | **Ферма кровельная** | (полудуги от ферм к центру) | **4** |  |
| 6 | **Фитинг коньковый** | (соеденитель кровельных ферм по центру | **1** |  |
| 7 | **Фитинг**  | (для соединения кровельной фермы и арочной фермы | **4** |  |
| 8 | **Купол**  |   | **1** |  |
| 9 | **Натяжные талрепы для крыши** |  (с уголком за ферму) | **8** |  |
| 10 | **Натяжные талрепы для крыши**  | (большие, 3 шт в комплекте)  | **4** |  |
| 11 | **Отливы** | Комплект | **4** |  |
| 12 | **Болт короткий с гайкой** | (соединение ферм) | **36** |  |
| 13 | **Болт длинный** | (для перемычек и крепеления ферм к основанию) | **56** |  |
| 14 | **Болт большой** | (для кепления ферм к основанию) | **8** |  |
| 15 | **Болт** |  (для кровельных ферм и фитинга конькового) | **16** |  |
| 16 | **Трос для подвеса раздвижной стены** | (верхний, с карабинами) | **0** |  |
| 17 | **Трос для натяжения стены** | (нижний) | **0** |  |
| 18 | **Стена ПВХ глухая сплошная** |   | **0** |  |
| 19 | **Стена ПВХ прозрачная раздвижная** | (несколько штук в комплекте, мешок н застёжках) | **0** |  |
| 20 | **Полумесяц ПВХ** |   | **0** |  |
| 21 | **Ремень крепёжный** | (4 шт на один шатер) | **0** |  |
| 22 | **Блоки** |   | **0** |  |
| 23 | **Рамки для блоков** | (4 шт на один шатер) | **0** |  |
| 24 | **Чехлы на блоки** | (4 шт на один шатер) | **0** |  |
| 25 | **Лестница длинная** |   | **2** |  |
| 26 | **Лестница раскладушка** |   | **1** |  |
| 27 | **Подъёмник** | с фермой |  |  |
| 28 | **ТУРА** | Платформа с колёсами - 2 шт. | **1** |  |
| 29 | **Инструменты:**  | Гайковерт - 2 шт., головки 17,19,22. Ключ рожковый 17,19,22. Хомуты пластиковые, Кусачки. | **1** |  |
| 30 | **Безопасность:**  | Каски на всех. Страховка 2 шт. | **1** |  |