|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сцена 4х6 №1** | | | |
| № |  | Количество | Контроль |
| 1 | **Ферма трилайт 3м** | 4 шт. |  |
| 2 | **Ферма трилайт 2м** | **4** шт. |  |
| 3 | **Ферма трилайт 1,5м** | **4** шт. |  |
| 4 | **Ферма трилайт 1м** | **4** шт. |  |
| 5 | **Ферма трилайт 1м с площадкой** | **4** шт. |  |
| 6 | **Угол трилайт с креплением для крыши** | **4** шт. |  |
| 7 | **Профиль для крыши** | **4** шт. |  |
| 8 | **Труба круглая коньковая для крыши** (две трубы соединяются в 4 метра) | **1** шт. |  |
| 9 | **Опора конька крыши центральная с струбциной** | **2** шт. |  |
| 10 | **Конёк крыши**(с 4 болтами-барашками, (в мешке с куполом)) | **2** шт. |  |
| 11 | **Труба натяжения крыши** (можно взять трубу о шатра 5м) | **2**шт. |  |
| 12 | **Ремень для натяжения крыши**(трещетка+ ремешок с петлёй, (в мешке с куполом)) | **4** шт. |  |
| 13 | **Трос крыши**(в мешке с куполом) | **4**шт. |  |
| 14 | **Купол**(серый) | **1**шт. |  |
| 15 | **Фронтон**(Комплект: 4 половинки треугольника) | **1**комплект. |  |
| 16 | **Одежда – сетки черные** (Комплект: задник и две боковые сетки) | **1** шт. |  |
| 17 | **Ремень черный большой** | **4**шт. |  |
| 18 | **Блоки** | **24**шт. |  |
| 19 | **Чехол для блоков**(серый, на 6 камней) | **4**шт. |  |
| 20 | **Коннекторы**(бабырышки) | **72**шт. |  |
| 21 | **Пальцы крепёжные** | **144**шт. |  |
| 22 | **Шпильки** | **144**шт. |  |
| 23 | **Подиум усиленный 1х2**(под толстые квадратные ноги) | **12**шт. |  |
| 24 | **Ноги для подиума**(Длинные, толстые, взять 4 запасных) | **48**шт. |  |
| 25 | **Струбцина для подиума** | **24**шт. |  |
| 26 | **Лестница большая на 5 ступенек**(Закладные длинные 2 шт и 4 болта) | **1** шт. |  |
| 27 | **Юбка черная**(тонкая ткань в рулоне) | **1**шт. |  |
| 28 | **Инструменты:**Ключи 13, 17, 19; молотки алюминиевые 2шт;  молотки обычные 2шт; Степлер+скобы; Нож; Кусачки; Хомуты пластиковые (3 пачки); Клей-Космофен; Кусочки кедра для треугольника-баннера. | **1** комплект. |  |